ANWEISUNGEN ZUM BRANDSCHUTZ

**Verhalten im Alltag:**

* Es muss für Ordnung und Sauberkeit im gesamten Gebäude gesorgt werden: Flure, Treppen und Ausgänge dürfen nicht verstellt werden, da diese im Notfall als Fluchtweg dienen.
* Bestehende Brandschutztüren dürfen nicht mit Keilen oder anderen Gegenständen offengehalten werden (z.B. die Tür zur Garage, zu den Kellern oder der Heizanlage) da sie sonst ihren Funktionen, den Rauch und die Hitze im Brandfall aufzuhalten, nicht nachkommen und sich der Brand auf das gesamte Gebäude ausweiten kann.
* Lagern Sie keine Flüssiggasbehälter (LPG, GPL) in unterirdischen Räumen. Die Lagerung von Behältern in Wohnräumen unterliegt den Einschränkungen laut der Norm UNI 7131.
* Es dürfen keine Änderungen an den Sicherheitseinrichtungen vorgenommen werden (Wandhydranten, Feuerlöscher, Notbeleuchtung, Beschilderung). **Eventuelle Mängel müssen umgehend dem Verwalter gemeldet werden!**

**Verhalten im Brandfall:**

* Ruhe bewahren!
* Sich und andere Personen vom Rauch fern halten!
* Unverzüglich den Notruf absetzen: **112** !

***Fall 1:*** *Gebäude mit Dämmung ohne ausreichende Brandschutzeigenschaften oder Gebäude, die für Feuerwehrfahrzeuge nicht zugänglich sind (z.B. mit sehr engen Zufahrtswegen):*

* Das Gebäude sofort und geordnet evakuieren. Türen und Fenster hinter sich schließen!
* Sich umgehend ins Freie begeben, wenn möglich zum vordefinierten Sammelplatz oder auf die öffentliche Straße.
* Treppen verwenden um das Gebäude zu verlassen. Keine Aufzüge benutzen!
* Beim Verlassen des Gebäudes die noch anwesenden Personen warnen und Personen mit Beeinträchtigung helfen!

***Fall 2:*** *Gebäude ohne Dämmung oder mit Verkleidung mit ausreichenden Brandschutzeigenschaften (schwer entflammbar oder mit Brandriegel in jedem Stockwerk), und in jedem Fall von Feuerwehrfahrzeugen erreichbar:*

* Hat der Rauch die Fluchtwege (Atrium, Flure, Treppen) erreicht, so dass eine sichere Flucht nach außen nicht mehr möglich ist, in der Wohnung bei geschlossener Tür auf Hilfe abwarten. Ein Fenster in der rauchfreien Zone öffnen und auf sich aufmerksam machen; Notruf wiederholen: **112** !
* Auf der öffentlichen Straße angekommen, versammeln Sie sich zu einer Gruppe um die Arbeit der Feuerwehr nicht zu behindern und für eventuelle Fragen zur verfügbar zu stehen (z.B. ob sich noch Personen im Gebäude befinden, Position des Absperrventiles für die Erdgaszuleitung usw.)!

***Den nicht zutreffenden Fall löschen (Fall 1 oder Fall 2)***